1.硬件配置
 1个网络有线RJ45接口，3路485接口，1路RS232接口，两路DI输入接口，3路DO输出接口，1路i2c接口;
 5个LED指示灯,1路蓝牙接口；
2.软件主要功能:
  采用标准的10/100M以太网芯片，作为远端服务器沟通桥梁；
  RS485接口主要是控制对应的智能终端及其智能终端的参数采集；
  DI接口主要检测门禁等开关量信号，DI可以根据用户自定义配置；支持输入电压Vmax<24V;
  DO接口主要控制智能设备供电等功能，支持最大输出电流3A；
  II2C主要是针对这次读取参赛读取相应传感器数据而保留；
  根据气体传感器的采样数据，根据使用者配置的策略，做相应的动作控制；
  蓝牙主要实现现场安装通过手机APP配置或者本地升级软件而用；
  支持远端服务器远程更新固件；
	
3.对IDT传感器使用心得
  a.能有这次使用机会非常感谢组织方；
  b.传感器厂家考虑比较周全，基本算法不需要我们再次开发，使产品开发更加简便；
  c.传感器采集参数多样性，相对于其它市面上单一的产品更加实用；
  d.传感器的资料缺失少了点ii2c时序图，硬件电气资料，这个都被厂家封装好了，作为一个嵌入式软件开发者，我建议可以开放给我们；
  d.唯独的遗憾是项目进度没有跟上要求时间，希望下次有机会的话，掌控好时间；